		   ********************************************
                                  PowerDVD 4.0

                   (c) Copyright CyberLink Corp.1997-2000
                   ********************************************

CyberLink의 PowerDVD를 이용해 주셔서 감사합니다.

이 README 파일은 PowerDVD에 관한 최신 정보를 포함하고 있습니다. 자세한 PowerDVD
의 실행 명령과 사용법은 온라인 도움말이나 사용자 안내서를 참조 하시기 바랍니다.
 
- PowerDVD 4.0의 새로운 기능
- PowerDVD 4.0에 추가된 기능들
- 하드웨어 호환성
- 일반적인 재생 성능 및 품질에 관한 내용
- 마이크로소프트(tm) DirectShow 지원
- Window NT 4.0 상에서의 한계


==========================
PowerDVD 4.0의 새로운 기능
==========================

각 기능에 대한 보다 자세한 설명들은 온라인 도움말이나 사용자 안내서를 참조 
하십시오.

 * 강화된 음질과 향상된 디코딩 정확도를 가진 새로운 돌비 디지털 디코더.
   2/4/6 채널 디코딩 돌비 레버레토리에 의하여 공인. (*)

 * 4/6 채널 사운드 카드 사용자들을 위한 돌비 프로로직 디코더 추가 (*)

 * VCD와 DVD를 위한 향상된 선명도 및 탁월한 화질을 위해 강화된 MPEG 비디오 디코더

 * 독점적인 이중 자막 기술

 * 클로즈드 캡션 디코더

 * 윈도우 XP, 윈도우 ME, 윈도우  2000, 윈도우 98용.  마이크로소프트 WHQL(윈도우 하드웨어 
   품질 랩) 공인

 * AB 구간 반복 재생

 * 디지털 줌 기능 

 * 보다 용이한 재생 제어를 위해 도구 막대를 이용한 제어 기능 제공

 * 느린 동작으로 역방향 재생

 * 되감기 방향 스텝 프레임 기능 (키 프레임에 한함)

 * 재생 리스트 기능 강화 
    - "전부 삭제" 명령 추가
    - "모든 파일 목록 지정" 명령 추가

 * Intel, VIA, SiS, ALi 및 AMD 등 모든 종류의 시스템 칩셋을 위한 DMA 지원 도구. 
   윈도우 ME, 윈도우 2000, 윈도우 98, 윈도우 98 SE 및 윈도우 95 OSR2 지원

 * 로지텍, 마이크로소프트, 기타 입력 장치들에서 HID 호환 멀티미디어 키보드를 위한 
    마이크로소프트 HID(휴먼 인터액티브 장치) 인터페이스 지원

 * 디코드된 돌비 디지털이나 돌비 서라운드 오디오 출력을 가능하게 하는 4/6 채널 
   사운드 카드를 위한 마이크로소프트 표준 "WaveFormatExtensible" 인터페이스 지원(*)

 * 향상된 DVD 네비게이션 및 타이틀 호환성

 * 개선된 오디오/비디오 동기화 메커니즘

 * W2K(*)하에서의 4 채널 출력을 위한 크리에이티브 SBLive! 계열 카드 지원 (*)

 주(*): 풀 다중 채널 기능, 돌비 프로로직 디코더와 돌비 헤드폰은 정품에서는 지원 
        되지만 OEM 번들 버전에서는 선택 사양임.


=================================
PowerDVD3에 추가된 기능들
=================================

 * OSD(On Screen Display) 지원. 글자꼴, 글자 크기, 글자 색상, 디스플레이 지속 
   시간, 디스 플레이 지점 및 바탕 OSD 색상 변경 가능.

 * 시스템 진단 도구

 * 재생 플레이어 상태, 디스플레이 모드, 비디오/오디오 특성 및 완벽한 하드웨어 정보와 
   관련된 정보 제공 페이지

 * 비주얼 즐겨찾기 뷰어 및 융통성 있는 즐겨찾기 관리. 각 즐겨찾기에 대해  
   장면 설명을 수동으로 설정할 필요 없음.

 * 비주얼 챕터 뷰어

 * 다중 사용자를 위한 아동 보호 수준 제어 기능 및 사용자 관리 기능

 * 와이드 화면 영화를 레터박스 혹은 팬&스캔 모드에서 선택적으로 재생 가능. 팬&스캔 모드에서 
   사용자는 마우스 버튼을 누르고 드래그해서 비디오 화면 크기를 조절할 수 있음.

 * 비디오 CD를 비롯한 다양한 종류의 미디어 파일 재생

    DVD-비디오 오브젝트 파일 (*.VOB)
    DVD-비디오 녹화 오브젝트 파일 (*.VRO)
    돌비 AC3 오디오 파일 (*.AC3)
    MPEG-1/2 파일 (*.MPG; *.MPEG)
    MPEG-1 비디오 파일 (*.M1V) 
    MPEG-2 비디오 파일 (*.M2V)
    비디오 CD 파일 (*.DAT)


===============
하드웨어 호환성
===============

 * 아날로그 장치, ALi, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, 
   Hercules Game Theater XP, ICEnsemble, Philips/VLSI, Realtek/Avance Logic, SiS, 
   TI, Yamaha 등의 사운드 장치들과 마이크로소프트 WaveFormatExtensible 인터페이스를 
   지원하는 기타 사운드 장치들을포함한 4/6 채널 사운드 장치 완벽 지원.

   다중 채널 출력은 윈도우 2000용 드라이버의 한계성 때문에 윈도우 98과 윈도우 
   ME 하에서만 사용 가능하고 윈도우 2000에서는 단지 Hercules Game Theater XP & 
   Creative SBLive! 계열 장치만 지원됩니다(최신 버전의 윈도우 2000용 Live!Ware가 설
   치되어 있어야 함). 

   이 기능을 완벽하게 사용하기 위해서는 윈도우 내장 드라이버 대신에 카드/장치의 
   제조 업체에서 제공한 드라이버로 설치하는 것이 바람직합니다. 

 * Aureal, Creative, CMedia, Cirrus/Crystal, ESS, Fortemedia, Hercules Game Theater XP,
   Realtek/Avance Logic, Yamaha 등에서 제작된 S/PDIF 사운드 카드 완벽 지원. 와  돌비 
   디지털 직접 출력도 모두 지원.

   S/PDIF 직접 출력은 윈도우 2000용 드라이버의 한계성 때문에 윈도우 98과 
   윈도우 ME하에서만 지원됩니다. 윈도우 2000에서는 Hercules Game Theater XP 비디오카드를 
   지원합니다.

   이 기능을 완벽하게 사용하기 위해서는 윈도우 내장 드라이버 대신에 카드/장치의 
   제조 업체에서 제공한 드라이버로 설치하는 것이 바람직합니다. 

 * ATI, Intel, Neomagic, nVIDIA, S3, SiS, Trident 및 VIA등의 비디오 칩셋에서 
   제공되는 하드웨어 동작 보정 기능 및 알파 블렌딩 유닛 지원.

   3dfx, 3DLabs, Matrox, Silicon Motion 및 DirectDraw의 오버레이 기능을 
   지원하는 기타 제조사들의 디스플레이 카드를 지원합니다.  

   대부분의 비디오 칩  및 통합 칩셋의 경우 하드웨어 동작 보정 기능 및 삽입 그림 알파 블렌딩 
   기능은 윈도우 2000용 드라이버의 한계 때문에 윈도우 98과 윈도우 ME하에서만 사용 가능하고 
   윈도우 2000에서는 SiS630칩(통합 칩셋)과 SiS300칩(디스플레이 칩)만 지원됩니다.

   이 기능을 완벽하게 사용하기 위해서는 윈도우 내장 드라이버 대신에 카드/장치의 
   제조 업체에서 제공한 드라이버로 설치하는 것이 바람직합니다. 

   
 * PowerDVD 4.0는 AMD 3D Now!, Enhanced 3D Now!, Intel MMX 및 Streaming SIMD 
   Extensions(SSE)와 같은 멀티미디어 명령어 집합에 대해 완벽하게 최적화되어 있음


 * 드라이버가 SFF8090 명령어 집합과 SBP-2를 지원하는 경우 ATAPI, SCSI, 1394 혹은 CardBus 
   인터페이스를 가진 DVD-ROM이나 DVD-RAM 드라이버와 호환 가능


 * Intel, VIA, SiS, ALi와 AMD의 모든 Slot1, Socket370, SlotA, SocketA와 Super7 
   칩셋과 호환 가능.
 

======================================
일반적인 재생 성능 및 품질에 관한 내용
======================================

 * 재생 성능을 강화하기 위해 DVD-ROM 드라이브의 DMA 모드 적용

   DVD 디스크에 접근하기 위한 CPU의 부하를 줄이기 위해 DVD-ROM의 DMA기능을 이용하는 것이 
   바람직합니다. 윈도우 2000, 윈도우 ME, 윈도우 98, 윈도우 98SE 및 윈도우 95 
   OSR2 모두 내장 DMA 지원 기능을 포함하고 있습니다. 

   PowerDVD가 설치된 후 사용자가 DMA 옵션을 쉽게 적용하도록 하기 위해 CyberLink
   시스템 진단 프로그램이 자동적으로 실행될 것입니다. 


 * 디스플레이 관련 내용

   PowerDVD는 마이크로소프트(tm)의 DirectDraw, DirectSound 및 DirectSound3D를 지원합니다.
   최신 버전의 DirectX 미디어 런타임을 설치 한 후 PowerDVD를 실행해 주십시오.  

   PowerDVD는 최적의 재생 성능 및 최고의 품질을 얻기 위해  DirectDraw 오버레이 표면(Surface)
   객체를 필요로 합니다. 현재 대부분의 비디오 카드는 이 기능을 지원하고 있습니다. 

   만일 DirectDraw 오버레이 표면 객체가 생성되지 않았다면 PowerDVD는 
   "현재 디스플레이 모드는 지원되지 않습니다"라는  메시지를 화면에 보여 주고
    에러 코드로 'F6F00018'을 출력합니다. 
   이것는 컬러수가 너무 높게 설정되어 있거나 해상도 또는 화면 리프레시 비율이 너무 높아서
   오버레이 표면 객체의 생성을 유지하기 위한 대역폭이 불충분한 경우이거나 비디오 카드가 최신 
   DirectX 런타임을 필요로 하고 있는 경우입니다. 컬러수, 해상도 혹은 화면 리프레시 비율을 
   낮춘 후 다시 시도해 보십시오. 

   DVD 타이틀의 비디오 해상도는 640x480 이상이므로 640x480  해상도에서는 PowerDVD를 
   실행시키지 않도록 하십시오.


==================================
마이크로소프트(tm) DirectShow 지원
==================================

 * PowerDVD는 마이크로소프트(tm) DirectShow와 호환성을 가집니다.
   인터액티브 DVD 타이틀이나 게임에서 고해상도의 MPEG-2나 고음질 돌비 디지털 오디오 파일을
   DVD 타이틀이나 게임 내에서 디코딩하기 위해 PowerDVD의 DirectShow 필터를 사용할 수 
   있습니다. 

   필터가 올바로 작동하기 위해서는 가장 최신의 DirectX 미디어 런타임을 설치해야 합니다. 


================================
Window NT 4.0 상에서의 한계
================================

 * 윈도우 NT 4.0에서 PowerDVD가 올바로  작동되기 위해서는 서비스 팩 3.0 이상이 설치되어 
    있어야 합니다. 또한 Power DVD의 돌비 헤드폰 기능을 지원하기 위해서는 서비스 
   팩 5.0 이상 버전이 설치되어 있어야 합니다.

 * 도구 막대 제어 기능은 윈도우 NT 4.0에서는 지원되지 않습니다. 
    


