                   ********************************************
                                  PowerDVD 4.0

                   (c) Copyright CyberLink Corp.1997-2000
                   ********************************************

Obrigado por usar o CyberLink PowerDVD!

Este arquivo README contém as informações mais recentes sobre o PowerDVD. Para obter 
instruções completas sobre o PowerDVD e como usá-lo, consulte a ajuda on-line ou o guia 
do usuário.
 
- O que há de novo no PowerDVD 4.0
- Recursos adicionais do PowerDVD 4.0
- Compatibilidade de hardware
- Questões gerais de desempenho de reprodução e qualidade 
- Suporte ao Microsoft(tm) DirectShow
- Limitações no Windows NT 4.0


================================
O QUE HÁ DE NOVO NO PowerDVD 4.0
================================

Para obter mais detalhes e explicações sobre cada função, consulte a ajuda on-line ou o 
guia do usuário.

 * Novo decodificador Dolby Digital com qualidade avançada e precisão de decodificação 
   aprimorada. Certificado pelo Dolby Laboratory para decodificação de 2/4/6 canais 
   (*)

 * Decodificador adicionado Dolby Pro-Logic para usuários de placa de som de 4/6 canais 
   (*)

 * Decodificador de vídeo MPEG aprimorado para obter melhor clareza e qualidade 
   excepcional de visualização de VCD e DVD

 * Tecnologia "Legendas duplas" proprietária

 * Decodificador de Closed Caption

 * Microsoft WHQL (Windows Hardware Quality Lab) certificado com o Windows XP, 
   Windows Millennium, Windows 2000 e Windows 98

 * Função de repetição AB

 * Função de zoom digital 

 * Controle de "barra de ferramentas" para fornecer controles de reprodução mais fáceis

 * Reprodução de câmera lenta inversa

 * Função de voltar um quadro para trás (apenas o quadro principal)

 * Aprimoramentos nas listas de reprodução 
    - Comando "Excluir tudo" adicionado
    - Comando "Listar todos os arquivos" adicionado

 * Ferramenta de ativação de DMA para todos os tipos de conjuntos de chips da Intel, VIA, 
   SiS, ALi e AMD. Suporta Windows ME, Windows 2000, Windows 98, Windows 98 SE e Windows 
   95 OSR2

 * Suporta a interface Microsoft HID (Human Interactive Devices) para teclados 
   multimídia compatíveis com HID, como os da Logitech, Microsoft ou outros dispositivos 
   de entrada 

 * Suporta a interface "WaveFormatExtensible" padrão Microsoft para placas de som com 4/6 
   canais, o que ativa a saída de áudio decodificado Dolby Digital ou Dolby Surround (*)

 * Navegação aprimorada em DVD e compatibilidade de títulos

 * Mecanismo de sincronização de áudio/vídeo revisto

 * Suporta a família Creative SBLive! para saída de 4 canais no W2K (*)

 Observação(*): Recursos completos de multicanais, decodificador Dolby Pro-Logic e Fone 
 Dolby são suportados na versão comercial, mas são opcionais nas versões OEM.


===================================
RECURSOS ADICIONAIS DO PowerDVD 4.0
===================================

 * Suporte para OSD (exibição na tela). É possível alterar o tipo de fonte, o tamanho da 
   fonte, a cor da fonte, a duração da exibição, o local da exibição e a cor de fundo de 
   OSD.

 * Ferramentas de diagnóstico do sistema 

 * Página de informações sobre o status do player, modo de vídeo, atributos de 
   vídeo/áudio/subquadro e informações completas de hardware.

 * Visualizador de marcadores visuais e gerenciamento flexível de marcadores. Não há 
   necessidade de gravar manualmente descrições de cenas para cada marcador.

 * Visualizador de capítulos visuais

 * Gerenciamento de usuário e controle dos pais multiusuário

 * Opção para exibir filmes widescreen nos modos Tamanho padrão ou Panorâmica. No modo 
   Panorâmica, o usuário pode manter pressionado o botão do mouse e arrastá-lo para colocar 
   o vídeo em panorâmica.

 * Reproduz uma grande variedade de arquivos de mídia assim como CDs de vídeo

    Arquivos de objetos de DVD-Video (*.VOB)
    Arquivos de objetos de gravação de DVD-Video (*.VRO)
    Arquivos de áudio Dolby AC3 (*.AC3)
    Arquivos MPEG-1/2 (*.MPG; *.MPEG)
    Arquivos de vídeo MPEG-1 (*.M1V)
    Arquivos de vídeo MPEG-2 (*.M2V)  
    Arquivos Video CD (*.DAT)


===========================
COMPATIBILIDADE DE HARDWARE
===========================

 * Suporte completo para dispositivo de som de 4/6 canais, incluindo os produzidos pela 
   Analog Devices, ALi, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, 
   Hercules Game Theater XP, ICEnsemble, Philips/VLSI, Realtek/Avance Logic, SiS, TI, 
   Yamaha e qualquer outro dispositivo de som que dê suporte à interface Microsoft 
   WaveFormatExtensible 

   A saída em multicanais só pode ser ativada no Windows 98 e Windows ME para a maioria 
   dos dispositivos de som devido às limitações de driver do Windows 2000. No Windows 
   2000, há suporte para a família Creative SBLive! e para o Hercules Game Theather XP 
   (com a versão mais recente do Live!Ware for Windows 2000 instalada). 

   É recomendável que você instale o driver do fabricante original da placa/dispositivo, 
   mas, para que funcione corretamente, não use nenhum driver interno do Windows para 
   essa função. 


 * Suporte completo para o dispositivo de som S/PDIF, incluindo, mas não se limitando a
   isso, os produzidos pela Aureal, Creative, CMedia, Cirrus/Crystal, ESS, Fortemedia,
   Hercules Game Theater XP, Realtek/Avance Logic, Yamaha. Os pass-through  e
   Dolby Digital são suportados.

   O S/PDIF pass-through é suportado apenas no Windows 98 e Windows ME devido às 
   limitações de driver do Windows 2000. No Windows 2000, há suporte para o Hercules Game
   Theater XP.

   Para que isso funcione corretamente, é recomendável que você instale o driver do 
   fornecedor original da placa/dispositivo para essa função. 


 * Suporta Compensação de movimento de hardware e unidades de mistura Subpicture Alpha 
   fornecidas pelos chips de vídeo ou conjuntos de chips integrados da ATI, Intel, 
   Neomagic, nVIDIA, S3, SiS, Trident e VIA.

   Placas de vídeo da 3dfx, 3DLabs, Matrox, Silicon Motion e de outros fabricantes que 
   fornecem capacidade de sobreposição DirectDraw também são suportadas.  

   Para a maioria dos chips e conjuntos de chips integrados, Compensação de movimentos 
   de hardware e mistura Subpicture Alpha só estão disponíveis para a maioria das placas 
   de vídeo do Windows 98 e Windows ME devido às limitações de driver do Windows 2000. 
   No Windows 2000, só há suporte para SiS630 (conjunto de chips integrados) e SiS300 
   (chip de vídeo). 

   É recomendável que você instale o driver do fabricante original da placa/chip, em vez 
   de usar um dos drivers internos do Windows, para que essa função não apresente problemas.

   
 * O PowerDVD 4.0 está totalmente otimizado para conjuntos de instruções multimídia, como 
   AMD 3D Now!, Enhanced 3D Now!, Intel MMX e Streaming SIMD Extensions(SSE).


 * Compatível com qualquer unidade de DVD-ROM ou DVD-RAM com interface ATAPI, SCSI, 
   1394 ou CardBus, desde que a unidade seja compatível com o conjunto de comandos 
   SFF8090 e SBP-2 (se aplicável)


 * Compatível com todos os conjuntos de chips Slot1, Socket370, SlotA, SocketA e Super7 
   da Intel, VIA, SiS, ALi e AMD
 

==========================================================
QUESTÕES GERAIS DE DESEMPENHO DE REPRODUÇÃO E QUALIDADE
==========================================================

 * Ativando o modo DMA da unidade de DVD-ROM para aprimorar o desempenho da reprodução

   É ALTAMENTE recomendável ativar a função DMA do seu DVD-ROM para reduzir o 
   carregamento da CPU que acessa os discos de DVD. O Windows 2000, Windows ME, 
   Windows 98, Windows 98SE e Windows 95 OSR2 contêm suporte interno a DMA. 

   O utilitário de diagnóstico do sistema da CyberLink será iniciado automaticamente 
   depois do PowerDVD ser instalado para ajudar você a ativar a opção DMA. 


 * Problemas de exibição 

   O PowerDVD suporta o Microsoft(tm) DirectDraw, DirectSound e DirectSound3D. É 
   recomendável executar o PowerDVD com o Microsoft(tm) DirectX Runtime mais recente 
   instalado.

   O PowerDVD requer a existência da superfície de sobreposição do DirectDraw para 
   obter um desempenho e qualidade de vídeo ótimos. Quase todas as placas de vídeo 
   atuais dão suporte a esse recurso. 

   Se a superfície de sobreposição do DirectDraw não puder ser criada, o PowerDVD 
   avisará você com esta mensagem: "O modo atual de exibição não é suportado" e 
   mostrará um código de erro com o valor F6F00018. Isso acontece porque a profundidade 
   de cores, resolução da área de trabalho ou taxa de atualização da tela é muito alta 
   e não deixa largura de banda suficiente para manter a criação de uma superfície de 
   sobreposição, ou a placa de vídeo requer a instalação do DirectX Runtime mais 
   recente. Você pode tentar diminuir a resolução, profundidade de cores e taxa de 
   atualização da área de trabalho e depois tentar novamente. 

   Sugere-se não executar o PowerDVD em uma resolução de área de trabalho 
   de 640x480, já que a resolução de vídeo dos títulos de DVD é maior que 640x480.


====================================
SUPORTE AO MICROSOFT (tm) DIRECTSHOW
====================================

 * O PowerDVD é compatível com o Microsoft (tm) DirectShow. Títulos ou jogos 
   interativos de DVD podem utilizar filtros do PowerDVD DirectShow para decodificar 
   videoclipes MPEG-2 de alta resolução ou arquivos de áudio Dolby Digital de alta 
   qualidade dentro de tais títulos ou jogos. 

   O DirectX Media Runtime mais recente deve estar instalado para que os filtros 
   funcionem corretamente.


================================
LIMITAÇÕES NO Windows NT 4.0
================================

 * O Service Pack 3 ou superior deve estar instalado para que o PowerDVD funcione 
   corretamente no Windows NT 4.0. Em versões do PowerDVD com suporte para Fone Dolby, 
   o Service Pack 5 ou posterior deve estar instalado.

 * O controle de barra de ferramentas não está disponível no Windows NT 4.0.
    

